

B

A

**Flexible boitier 600mm**

**FF Droit coudé 90°**

**Flexible vérin flèche 700mm**

**FF Droit coudé 90°**

**Flexible boitier 500mm**

**FF Droit coudé 90°**

**Flexible vérin flèche 1000mm**

**FF Droit coudé 90°**

**Flexible vérin essieu 700mm**

**MF droit droit**

**Flexible vérin essieu 700mm**

**MF droit droit**

**Schéma de montage Tridem Directeur Forcé**

Sens d’avancement

**Boitier**

**Vérin**

**Vérin**

**Vérin avant**

**Vérin arrière**